# J5019 / HW-357 — плата зарядкика и DC-DC

Открывать: `J5019_HW357.PrjPcb`.

В комплекте:

- `J5019_HW357.SchDoc` — схема зарядника TC4056A и повышающего каскада MT3608/B628;
- `J5019_HW357.PcbDoc` — основная нетрассированная плата 25 x 30 мм с библиотечными footprint и встроенными 3D-моделями;
- `BOM.csv` — перечень элементов;

Для зарядки используется USB Type-C. Линии USB_D_PLUS и USB_D_MINUS также выведены на горизонтальный штыревой разъём J8 1×5, шаг 2,54 мм: 
```
1=D-, 
2=D+, 
3=VBAT, 
4=VOUT, 
5=GND. 
```

Это инженерная реконструкция по фотографиям и типовым схемам.

Компоненты:
| Поз. | Кол. | Компонент | Маркировка / номинал |
|---|---:|---|---|
| U1 | 1 | Контроллер заряда Li‑ion | **TC4056A**, SOP‑8; допустим аналог TP4056 |
| U2 | 1 | Повышающий DC/DC-контроллер | **B6289Y**, SOT‑23‑6; MT3608-совместимый |
| L1 | 1 | Силовой экранированный дроссель | **4R7 = 4,7 мкГн**, примерно 5×5 мм |
| D1 | 1 | Диод Шоттки | **SS36**, 3 А, 60 В, корпус SMA; маркировка выглядит как `S536` |
| RV1 | 1 | Подстроечный резистор выходного напряжения | Вероятнее всего **100 кОм (`104`)**, SMD 3×3 мм |
| R1 | 1 | Резистор задания тока заряда | **1,2 кОм (`122`)**, около 0805; задаёт примерно 1 А |
| R2, R3 | 2 | Резисторы светодиодов | **10 кОм (`103`)**, около 0805 |
| R4 | 1 | Нижнее плечо обратной связи преобразователя | **2,2 кОм (`222`)**, около 0805 |
| R5 | 1 | Резистор/разрядник выхода | **100 кОм (`104`)**, около 0805 |
| R6 | 1 | Перемычка | **0 Ом (`0`)**, около 0805 |
| LED1 | 1 | Индикатор зарядки | Красный SMD LED |
| LED2 | 1 | Индикатор окончания зарядки | Зелёный или синий SMD LED |
| C1 | 1 | Входной конденсатор TC4056A | MLCC, вероятно **10 мкФ**, не маркирован |
| C2 | 1 | Конденсатор на линии аккумулятора | MLCC, вероятно **10 мкФ**, не маркирован |
| C3 | 1 | Входной конденсатор boost-преобразователя | MLCC, вероятно **22 мкФ**, не маркирован |
| C4 | 1 | Выходной конденсатор boost-преобразователя | MLCC, вероятно **10–22 мкФ**, желательно не менее **35 В** |
| J1 | 1 | Входной разъём | Micro‑USB Type‑B, 5 контактов, SMD |
| PCB | 1 | Двухсторонняя печатная плата | **J5019 / HW‑357**, приблизительно 34×24 мм |
