******************************************************************************
             TMS320C2000 Linker PC v5.2.1                      
******************************************************************************
>> Linked Mon Jun 17 10:51:51 2024

OUTPUT FILE NAME:   <D:/project2833/GIT/Balsam_166/bin/UKSSTMS320F28335.out>
ENTRY POINT SYMBOL: "_c_int00"  address: 0000ba56


MEMORY CONFIGURATION

         name            origin    length      used     unused   attr    fill
----------------------  --------  ---------  --------  --------  ----  --------
PAGE 0:
  ZONE0                 00004000   00001000  00000000  00001000  RWIX
  RAML0                 00008000   00004000  00003e4b  000001b5  RWIX
  RAML4                 0000c000   00001000  00000190  00000e70  RWIX
  ZONE6                 00100000   00100000  00000000  00100000  RWIX
  FLASHH                00300000   00008000  00000000  00008000  RWIX
  FLASHG                00308000   00008000  00000000  00008000  RWIX
  FLASHF                00310000   00008000  00000000  00008000  RWIX
  FLASHE                00318000   00008000  00000000  00008000  RWIX
  FLASHD                00320000   00008000  00000000  00008000  RWIX
  FLASHC                00328000   00008000  00000000  00008000  RWIX
  FLASHA                00338000   00007f80  00000000  00007f80  RWIX
  CSM_RSVD              0033ff80   00000076  00000000  00000076  RWIX
  BEGIN                 0033fff6   00000002  00000000  00000002  RWIX
  CSM_PWL               0033fff8   00000008  00000000  00000008  RWIX
  ADC_CAL               00380080   00000009  00000007  00000002  RWIX
  OTP                   00380400   00000400  00000000  00000400  RWIX
  IQTABLES              003fe000   00000b50  00000000  00000b50  RWIX
  IQTABLES2             003feb50   0000008c  00000000  0000008c  RWIX
  FPUTABLES             003febdc   000006a0  00000000  000006a0  RWIX
  ROM                   003ff27c   00000d44  00000000  00000d44  RWIX
  RESET                 003fffc0   00000002  00000000  00000002  RWIX
  VECTORS               003fffc2   0000003e  00000000  0000003e  RWIX

PAGE 1:
  BOOT_RSVD             00000000   00000050  00000000  00000050  RWIX
  RAMM0                 00000050   000003b0  00000000  000003b0  RWIX
  RAMM1                 00000400   00000400  000003f0  00000010  RWIX
  DEV_EMU               00000880   00000180  000000d0  000000b0  RWIX
  FLASH_REGS            00000a80   00000060  00000008  00000058  RWIX
  CSM                   00000ae0   00000010  00000010  00000000  RWIX
  ADC_MIRROR            00000b00   00000010  00000010  00000000  RWIX
  XINTF                 00000b20   00000020  0000001e  00000002  RWIX
  CPU_TIMER0            00000c00   00000008  00000008  00000000  RWIX
  CPU_TIMER1            00000c08   00000008  00000008  00000000  RWIX
  CPU_TIMER2            00000c10   00000008  00000008  00000000  RWIX
  PIE_CTRL              00000ce0   00000020  0000001a  00000006  RWIX
  PIE_VECT              00000d00   00000100  00000100  00000000  RWIX
  DMA                   00001000   00000200  000000e0  00000120  RWIX
  MCBSPA                00005000   00000040  00000025  0000001b  RWIX
  MCBSPB                00005040   00000040  00000025  0000001b  RWIX
  ECANA                 00006000   00000040  00000034  0000000c  RWIX
  ECANA_LAM             00006040   00000040  00000040  00000000  RWIX
  ECANA_MOTS            00006080   00000040  00000040  00000000  RWIX
  ECANA_MOTO            000060c0   00000040  00000040  00000000  RWIX
  ECANA_MBOX            00006100   00000100  00000100  00000000  RWIX
  ECANB                 00006200   00000040  00000034  0000000c  RWIX
  ECANB_LAM             00006240   00000040  00000040  00000000  RWIX
  ECANB_MOTS            00006280   00000040  00000040  00000000  RWIX
  ECANB_MOTO            000062c0   00000040  00000040  00000000  RWIX
  ECANB_MBOX            00006300   00000100  00000100  00000000  RWIX
  EPWM1                 00006800   00000022  00000022  00000000  RWIX
  EPWM2                 00006840   00000022  00000022  00000000  RWIX
  EPWM3                 00006880   00000022  00000022  00000000  RWIX
  EPWM4                 000068c0   00000022  00000022  00000000  RWIX
  EPWM5                 00006900   00000022  00000022  00000000  RWIX
  EPWM6                 00006940   00000022  00000022  00000000  RWIX
  ECAP1                 00006a00   00000020  00000020  00000000  RWIX
  ECAP2                 00006a20   00000020  00000020  00000000  RWIX
  ECAP3                 00006a40   00000020  00000020  00000000  RWIX
  ECAP4                 00006a60   00000020  00000020  00000000  RWIX
  ECAP5                 00006a80   00000020  00000020  00000000  RWIX
  ECAP6                 00006aa0   00000020  00000020  00000000  RWIX
  EQEP1                 00006b00   00000040  00000040  00000000  RWIX
  EQEP2                 00006b40   00000040  00000040  00000000  RWIX
  GPIOCTRL              00006f80   00000040  0000002e  00000012  RWIX
  GPIODAT               00006fc0   00000020  00000020  00000000  RWIX
  GPIOINT               00006fe0   00000020  0000000a  00000016  RWIX
  SYSTEM                00007010   00000020  00000020  00000000  RWIX
  SPIA                  00007040   00000010  00000010  00000000  RWIX
  SCIA                  00007050   00000010  00000010  00000000  RWIX
  XINTRUPT              00007070   00000010  00000010  00000000  RWIX
  ADC                   00007100   00000020  0000001e  00000002  RWIX
  SCIB                  00007750   00000010  00000010  00000000  RWIX
  SCIC                  00007770   00000010  00000010  00000000  RWIX
  I2CA                  00007900   00000040  00000022  0000001e  RWIX
  RAML5                 0000d000   00003000  00000f8c  00002074  RWIX
  ZONE7A                00200000   0000fc00  0000fa00  00000200  RWIX
  ZONE7B                0020fc00   00000400  00000000  00000400  RWIX
  FLASHB                00330000   00008000  00000000  00008000  RWIX
  CSM_PWL               0033fff8   00000008  00000008  00000000  RWIX
  PARTID                00380090   00000001  00000001  00000000  RWIX


SECTION ALLOCATION MAP

 output                                  attributes/
section   page    origin      length       input sections
--------  ----  ----------  ----------   ----------------
.pinit     0    00008000    00000000     UNINITIALIZED

.text      0    00008000    00003be9     
                  00008000    00000d60     measure.obj (.text)
                  00008d60    0000088f     DSP2833x_SWPrioritizedDefaultIsr.obj (.text)
                  000095ef    0000051c     RS485.obj (.text)
                  00009b0b    000003ee     peripher.obj (.text)
                  00009ef9    000003ad     ADC.obj (.text)
                  0000a2a6    00000341     bios.obj (.text)
                  0000a5e7    0000031e     spise2p.obj (.text)
                  0000a905    00000275     main.obj (.text)
                  0000ab7a    00000250     message.obj (.text)
                  0000adca    000001f8     ecan.obj (.text)
                  0000afc2    000001ce     DSP2833x_Xintf.obj (.text)
                  0000b190    000001cd     DSP2833x_SysCtrl.obj (.text)
                  0000b35d    000001ab     pulto.obj (.text)
                  0000b508    0000019e     kanal.obj (.text)
                  0000b6a6    0000016a     DAC.obj (.text)
                  0000b810    00000088     rts2800_fpu32.lib : fs_div.obj (.text)
                  0000b898    00000083     crc16.obj (.text)
                  0000b91b    00000073     DSP2833x_CpuTimers.obj (.text)
                  0000b98e    0000006e     tools.obj (.text)
                  0000b9fc    0000005a     DSP2833x_PieCtrl.obj (.text)
                  0000ba56    00000046     rts2800_fpu32.lib : boot.obj (.text)
                  0000ba9c    00000034     filter_bat2.obj (.text)
                  0000bad0    0000002a     rts2800_fpu32.lib : l_div.obj (.text)
                  0000bafa    00000022                       : i_div.obj (.text)
                  0000bb1c    00000021                       : memcpy_ff.obj (.text)
                  0000bb3d    00000001     --HOLE-- [fill = 0]
                  0000bb3e    00000020                       : sqrt.obj (.text)
                  0000bb5e    0000001f     log_to_mem.obj (.text)
                  0000bb7d    0000001b     rts2800_fpu32.lib : args_main.obj (.text)
                  0000bb98    00000019                       : exit.obj (.text)
                  0000bbb1    00000014     DSP2833x_Adc.obj (.text)
                  0000bbc5    00000010     DSP2833x_SWPrioritizedPieVect.obj (.text)
                  0000bbd5    00000009     rts2800_fpu32.lib : _lock.obj (.text)
                  0000bbde    00000007     cntrl_adr.obj (.text)
                  0000bbe5    00000004     DSP2833x_usDelay.obj (.text)

.cinit     0    0000bbe9    00000262     
                  0000bbe9    00000103     crc16.obj (.cinit)
                  0000bcec    00000059     measure.obj (.cinit)
                  0000bd45    0000002b     message.obj (.cinit)
                  0000bd70    0000001f     spise2p.obj (.cinit)
                  0000bd8f    0000001e     peripher.obj (.cinit)
                  0000bdad    0000001c     ecan.obj (.cinit)
                  0000bdc9    0000001b     kanal.obj (.cinit)
                  0000bde4    00000011     pulto.obj (.cinit)
                  0000bdf5    0000000c     DAC.obj (.cinit)
                  0000be01    0000000c     log_to_mem.obj (.cinit)
                  0000be0d    0000000a     rts2800_fpu32.lib : _lock.obj (.cinit)
                  0000be17    0000000a                       : exit.obj (.cinit)
                  0000be21    00000008     ADC.obj (.cinit)
                  0000be29    00000008     RS485.obj (.cinit)
                  0000be31    00000008     cntrl_adr.obj (.cinit)
                  0000be39    00000008     main.obj (.cinit)
                  0000be41    00000004     bios.obj (.cinit)
                  0000be45    00000004     rts2800_fpu32.lib : errno.obj (.cinit)
                  0000be49    00000002     --HOLE-- [fill = 0]

.econst    0    0000c000    00000112     
                  0000c000    00000100     DSP2833x_SWPrioritizedPieVect.obj (.econst)
                  0000c100    00000009     message.obj (.econst:_$P$T0$1)
                  0000c109    00000006     message.obj (.econst:_$P$T1$2)
                  0000c10f    00000003     cntrl_adr.obj (.econst)

ramfuncs   0    0000c13d    0000002b     RUN ADDR = 0000c112
                  0000c13d    0000002b     DSP2833x_SysCtrl.obj (ramfuncs)

.switch    0    0000c168    00000028     
                  0000c168    00000028     spise2p.obj (.switch)

.adc_cal   0    00380080    00000007     NOLOAD SECTION
                  00380080    00000007     DSP2833x_ADC_cal.obj (.adc_cal)

.reset     0    003fffc0    00000002     DSECT
                  003fffc0    00000002     rts2800_fpu32.lib : boot.obj (.reset)

vectors    0    003fffc2    00000000     DSECT

.stack     1    00000400    000003f0     UNINITIALIZED
                  00000400    000003f0     --HOLE--

DevEmuRegsFile 
*          1    00000880    000000d0     UNINITIALIZED
                  00000880    000000d0     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (DevEmuRegsFile)

FlashRegsFile 
*          1    00000a80    00000008     UNINITIALIZED
                  00000a80    00000008     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (FlashRegsFile)

CsmRegsFile 
*          1    00000ae0    00000010     UNINITIALIZED
                  00000ae0    00000010     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (CsmRegsFile)

AdcMirrorFile 
*          1    00000b00    00000010     UNINITIALIZED
                  00000b00    00000010     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (AdcMirrorFile)

XintfRegsFile 
*          1    00000b20    0000001e     UNINITIALIZED
                  00000b20    0000001e     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (XintfRegsFile)

CpuTimer0RegsFile 
*          1    00000c00    00000008     UNINITIALIZED
                  00000c00    00000008     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (CpuTimer0RegsFile)

CpuTimer1RegsFile 
*          1    00000c08    00000008     UNINITIALIZED
                  00000c08    00000008     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (CpuTimer1RegsFile)

CpuTimer2RegsFile 
*          1    00000c10    00000008     UNINITIALIZED
                  00000c10    00000008     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (CpuTimer2RegsFile)

PieCtrlRegsFile 
*          1    00000ce0    0000001a     UNINITIALIZED
                  00000ce0    0000001a     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (PieCtrlRegsFile)

PieVectTableFile 
*          1    00000d00    00000100     UNINITIALIZED
                  00000d00    00000100     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (PieVectTableFile)

DmaRegsFile 
*          1    00001000    000000e0     UNINITIALIZED
                  00001000    000000e0     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (DmaRegsFile)

McbspaRegsFile 
*          1    00005000    00000025     UNINITIALIZED
                  00005000    00000025     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (McbspaRegsFile)

McbspbRegsFile 
*          1    00005040    00000025     UNINITIALIZED
                  00005040    00000025     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (McbspbRegsFile)

ECanaRegsFile 
*          1    00006000    00000034     UNINITIALIZED
                  00006000    00000034     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (ECanaRegsFile)

ECanaLAMRegsFile 
*          1    00006040    00000040     UNINITIALIZED
                  00006040    00000040     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (ECanaLAMRegsFile)

ECanaMOTSRegsFile 
*          1    00006080    00000040     UNINITIALIZED
                  00006080    00000040     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (ECanaMOTSRegsFile)

ECanaMOTORegsFile 
*          1    000060c0    00000040     UNINITIALIZED
                  000060c0    00000040     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (ECanaMOTORegsFile)

ECanaMboxesFile 
*          1    00006100    00000100     UNINITIALIZED
                  00006100    00000100     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (ECanaMboxesFile)

ECanbRegsFile 
*          1    00006200    00000034     UNINITIALIZED
                  00006200    00000034     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (ECanbRegsFile)

ECanbLAMRegsFile 
*          1    00006240    00000040     UNINITIALIZED
                  00006240    00000040     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (ECanbLAMRegsFile)

ECanbMOTSRegsFile 
*          1    00006280    00000040     UNINITIALIZED
                  00006280    00000040     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (ECanbMOTSRegsFile)

ECanbMOTORegsFile 
*          1    000062c0    00000040     UNINITIALIZED
                  000062c0    00000040     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (ECanbMOTORegsFile)

ECanbMboxesFile 
*          1    00006300    00000100     UNINITIALIZED
                  00006300    00000100     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (ECanbMboxesFile)

EPwm1RegsFile 
*          1    00006800    00000022     UNINITIALIZED
                  00006800    00000022     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (EPwm1RegsFile)

EPwm2RegsFile 
*          1    00006840    00000022     UNINITIALIZED
                  00006840    00000022     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (EPwm2RegsFile)

EPwm3RegsFile 
*          1    00006880    00000022     UNINITIALIZED
                  00006880    00000022     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (EPwm3RegsFile)

EPwm4RegsFile 
*          1    000068c0    00000022     UNINITIALIZED
                  000068c0    00000022     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (EPwm4RegsFile)

EPwm5RegsFile 
*          1    00006900    00000022     UNINITIALIZED
                  00006900    00000022     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (EPwm5RegsFile)

EPwm6RegsFile 
*          1    00006940    00000022     UNINITIALIZED
                  00006940    00000022     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (EPwm6RegsFile)

ECap1RegsFile 
*          1    00006a00    00000020     UNINITIALIZED
                  00006a00    00000020     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (ECap1RegsFile)

ECap2RegsFile 
*          1    00006a20    00000020     UNINITIALIZED
                  00006a20    00000020     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (ECap2RegsFile)

ECap3RegsFile 
*          1    00006a40    00000020     UNINITIALIZED
                  00006a40    00000020     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (ECap3RegsFile)

ECap4RegsFile 
*          1    00006a60    00000020     UNINITIALIZED
                  00006a60    00000020     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (ECap4RegsFile)

ECap5RegsFile 
*          1    00006a80    00000020     UNINITIALIZED
                  00006a80    00000020     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (ECap5RegsFile)

ECap6RegsFile 
*          1    00006aa0    00000020     UNINITIALIZED
                  00006aa0    00000020     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (ECap6RegsFile)

EQep1RegsFile 
*          1    00006b00    00000040     UNINITIALIZED
                  00006b00    00000040     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (EQep1RegsFile)

EQep2RegsFile 
*          1    00006b40    00000040     UNINITIALIZED
                  00006b40    00000040     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (EQep2RegsFile)

GpioCtrlRegsFile 
*          1    00006f80    0000002e     UNINITIALIZED
                  00006f80    0000002e     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (GpioCtrlRegsFile)

GpioDataRegsFile 
*          1    00006fc0    00000020     UNINITIALIZED
                  00006fc0    00000020     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (GpioDataRegsFile)

GpioIntRegsFile 
*          1    00006fe0    0000000a     UNINITIALIZED
                  00006fe0    0000000a     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (GpioIntRegsFile)

SysCtrlRegsFile 
*          1    00007010    00000020     UNINITIALIZED
                  00007010    00000020     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (SysCtrlRegsFile)

SpiaRegsFile 
*          1    00007040    00000010     UNINITIALIZED
                  00007040    00000010     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (SpiaRegsFile)

SciaRegsFile 
*          1    00007050    00000010     UNINITIALIZED
                  00007050    00000010     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (SciaRegsFile)

XIntruptRegsFile 
*          1    00007070    00000010     UNINITIALIZED
                  00007070    00000010     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (XIntruptRegsFile)

AdcRegsFile 
*          1    00007100    0000001e     UNINITIALIZED
                  00007100    0000001e     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (AdcRegsFile)

ScibRegsFile 
*          1    00007750    00000010     UNINITIALIZED
                  00007750    00000010     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (ScibRegsFile)

ScicRegsFile 
*          1    00007770    00000010     UNINITIALIZED
                  00007770    00000010     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (ScicRegsFile)

I2caRegsFile 
*          1    00007900    00000022     UNINITIALIZED
                  00007900    00000022     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (I2caRegsFile)

.ebss      1    0000d000    00000f8c     UNINITIALIZED
                  0000d000    00000746     RS485.obj (.ebss)
                  0000d746    00000024     ADC.obj (.ebss)
                  0000d76a    00000015     kanal.obj (.ebss)
                  0000d77f    00000001     bios.obj (.ebss)
                  0000d780    00000500     measure.obj (.ebss)
                  0000dc80    00000181     message.obj (.ebss)
                  0000de01    00000001     rts2800_fpu32.lib : errno.obj (.ebss)
                  0000de02    0000001c     spise2p.obj (.ebss)
                  0000de1e    00000018     DSP2833x_CpuTimers.obj (.ebss)
                  0000de36    0000000a     pulto.obj (.ebss)
                  0000de40    00000100     crc16.obj (.ebss)
                  0000df40    0000000e     ecan.obj (.ebss)
                  0000df4e    0000000e     peripher.obj (.ebss)
                  0000df5c    0000000b     log_to_mem.obj (.ebss)
                  0000df67    00000001     --HOLE--
                  0000df68    00000009     DAC.obj (.ebss)
                  0000df71    00000001     --HOLE--
                  0000df72    00000006     DSP2833x_SysCtrl.obj (.ebss)
                  0000df78    00000006     main.obj (.ebss)
                  0000df7e    00000002     --HOLE--
                  0000df80    00000004     cntrl_adr.obj (.ebss)
                  0000df84    00000004     rts2800_fpu32.lib : _lock.obj (.ebss)
                  0000df88    00000004                       : exit.obj (.ebss)

.logg      1    00200000    0000fa00     UNINITIALIZED
                  00200000    0000fa00     log_to_mem.obj (.logg)

CsmPwlFile 
*          1    0033fff8    00000008     UNINITIALIZED
                  0033fff8    00000008     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (CsmPwlFile)

PartIdRegsFile 
*          1    00380090    00000001     UNINITIALIZED
                  00380090    00000001     DSP2833x_GlobalVariableDefs.obj (PartIdRegsFile)


GLOBAL SYMBOLS: SORTED ALPHABETICALLY BY Name 

address    name
--------   ----
00008000   .text
0000bb98   C$$EXIT
0000b810   FS$$DIV
0000bafa   I$$DIV
0000bb0b   I$$MOD
0000bad0   L$$DIV
0000badf   L$$MOD
0000baed   UL$$DIV
0000baf4   UL$$MOD
00008ebb   _ADCINT_ISR
00380080   _ADC_cal
0000c10f   _ADDR_ANSWER
0000df80   _ADDR_FOR_ALL
0000c110   _ADDR_TERMINAL
00000b00   _AdcMirror
00007100   _AdcRegs
0000b712   _Anal_output
0000a322   _Answer
0000ae81   _CAN_send
0000af0f   _CANa_handler
0000af6c   _CANa_reset_err
0000df81   _CNTRL_ADDR
0000c111   _CNTRL_ADDR_UNIVERSAL
0000d766   _COUNT_WAIT_ONE_CANAL
0000d7ec   _Caliber_time
0000d781   _CanGO
0000d780   _CanPowse
0000df4c   _CanTimeOutErrorTR
0000b96c   _ConfigCpuTimer
0000de1e   _CpuTimer0
00000c00   _CpuTimer0Regs
0000de26   _CpuTimer1
00000c08   _CpuTimer1Regs
0000de2e   _CpuTimer2
00000c10   _CpuTimer2Regs
0033fff8   _CsmPwl
00000ae0   _CsmRegs
0000b312   _CsmUnlock
0000d7ed   _Curr_Edge
000085ec   _Current_count
00008d7a   _DATALOG_ISR
0000b508   _DCLK
0000928a   _DINTCH1_ISR
000092ab   _DINTCH2_ISR
000092cc   _DINTCH3_ISR
000092ed   _DINTCH4_ISR
0000930e   _DINTCH5_ISR
0000932f   _DINTCH6_ISR
0000b514   _DOUT
0000bbe5   _DSP28x_usDelay
0000ab7a   _Default_params
0000df4f   _Desk
00000880   _DevEmuRegs
0000df5a   _DigErr
0000b1b2   _DisableDog
00001000   _DmaRegs
0000945e   _ECAN0INTA_ISR
000094a4   _ECAN0INTB_ISR
00009481   _ECAN1INTA_ISR
000094c5   _ECAN1INTB_ISR
000090b4   _ECAP1_INT_ISR
000090d5   _ECAP2_INT_ISR
000090f8   _ECAP3_INT_ISR
00009119   _ECAP4_INT_ISR
0000913a   _ECAP5_INT_ISR
0000915b   _ECAP6_INT_ISR
00006040   _ECanaLAMRegs
000060c0   _ECanaMOTORegs
00006080   _ECanaMOTSRegs
00006100   _ECanaMboxes
00006000   _ECanaRegs
00006240   _ECanbLAMRegs
000062c0   _ECanbMOTORegs
00006280   _ECanbMOTSRegs
00006300   _ECanbMboxes
00006200   _ECanbRegs
00006a00   _ECap1Regs
00006a20   _ECap2Regs
00006a40   _ECap3Regs
00006a60   _ECap4Regs
00006a80   _ECap5Regs
00006aa0   _ECap6Regs
00008d94   _EMUINT_ISR
00008fe8   _EPWM1_INT_ISR
00008f20   _EPWM1_TZINT_ISR
00009009   _EPWM2_INT_ISR
00008f41   _EPWM2_TZINT_ISR
0000902c   _EPWM3_INT_ISR
00008f62   _EPWM3_TZINT_ISR
0000904f   _EPWM4_INT_ISR
00008f83   _EPWM4_TZINT_ISR
00009070   _EPWM5_INT_ISR
00008fa6   _EPWM5_TZINT_ISR
00009091   _EPWM6_INT_ISR
00008fc7   _EPWM6_TZINT_ISR
00006800   _EPwm1Regs
00006840   _EPwm2Regs
00006880   _EPwm3Regs
000068c0   _EPwm4Regs
00006900   _EPwm5Regs
00006940   _EPwm6Regs
0000917c   _EQEP1_INT_ISR
0000919d   _EQEP2_INT_ISR
00006b00   _EQep1Regs
00006b40   _EQep2Regs
0000ba4b   _EnableInterrupts
0000df40   _ErrorCount
00000a80   _FlashRegs
00006f80   _GpioCtrlRegs
00006fc0   _GpioDataRegs
00006fe0   _GpioIntRegs
0000df76   _HSPCLK
0000aed1   _Handlai
00009352   _I2CINT1A_ISR
00009375   _I2CINT2A_ISR
00007900   _I2caRegs
00008daa   _ILLEGAL_ISR
0000df6a   _IMPowse
00008d60   _INT13_ISR
00008d6d   _INT14_ISR
000095db   _INT_NOTUSED_ISR
0000df56   _INcount0
0000df58   _INcount1
0000bbb1   _InitAdc
0000adca   _InitCan
0000b91b   _InitCpuTimers
0000c112   _InitFlash
0000b24a   _InitPeripheralClocks
0000b9fc   _InitPieCtrl
0000bbc5   _InitPieVectTable
0000b1ba   _InitPll
0000a695   _InitSeeprom
0000b190   _InitSysCtrl
0000afc2   _InitXintf
0000b0e4   _InitXintf16Gpio
0000b05f   _InitXintf32Gpio
0000b6f6   _Init_DAC
000084d1   _Init_packMask
000082b7   _Init_sensors
00008446   _Init_sensors_more
0000d852   _K100
0000d854   _K_50
0000d856   _K_T1
0000d858   _K_T2
0000df54   _Kalibro
0000df53   _Kurrent
0000df74   _LSPCLK
000095ae   _LUF_ISR
0000958d   _LVF_ISR
0000ac95   _Load_params
0000b765   _Load_runner
0000df5e   _Log
0000de3a   _Lonely
00009246   _MRINTA_ISR
00009204   _MRINTB_ISR
00009267   _MXINTA_ISR
00009225   _MXINTB_ISR
0000d782   _Maska
00005000   _McbspaRegs
00005040   _McbspbRegs
0000df42   _MessageReceivedCount
0000df44   _MessageTransivedCount
0000df4e   _Mode
00008d9f   _NMI_ISR
000095d1   _PIE_RESERVED
00380090   _PartIdRegs
00000ce0   _PieCtrlRegs
00000d00   _PieVectTable
0000c000   _PieVectTableInit
00008c2a   _Power_count
0000d7a0   _READY
0000b520   _RESET
000095ef   _RSA_RX_Handler
00009687   _RSA_TX_Handler
0000963c   _RSB_RX_Handler
000096d2   _RSB_TX_Handler
000099c3   _RS_BSend
0000d700   _RS_Len
0000971d   _RS_RX_Handler
00009968   _RS_Send
00009949   _RS_SetBitMode
00009ad8   _RS_SetLineMode
000099f0   _RS_SetLineSpeed
00009876   _RS_TX_Handler
00008d87   _RTOSINT_ISR
0000c168   _RamfuncsLoadEnd
0000c13d   _RamfuncsLoadStart
0000c112   _RamfuncsRunStart
0000acfd   _ReceiveCommandModbus3
0000ad9e   _ReceiveCommandModbus6
000093d8   _SCIRXINTA_ISR
0000941c   _SCIRXINTB_ISR
00009396   _SCIRXINTC_ISR
000093fb   _SCITXINTA_ISR
0000943d   _SCITXINTB_ISR
000093b7   _SCITXINTC_ISR
0000b533   _SENDBIT
00008e39   _SEQ1INT_ISR
00008e5a   _SEQ2INT_ISR
000091c0   _SPIRXINTA_ISR
0000a70f   _SPISE2P_DRV_csclr
0000a70a   _SPISE2P_DRV_csset
0000a6be   _SPISE2P_DRV_init
0000a75a   _SPISE2P_DRV_tick
000091e1   _SPITXINTA_ISR
0000df72   _SYSCLKOUT
0000acd7   _Save_params
00007050   _SciaRegs
00007750   _ScibRegs
00007770   _ScicRegs
0000a63e   _Seeprom_read
0000a5e7   _Seeprom_write
0000b199   _ServiceDog
0000b6a6   _Setup_DAC_time
00007040   _SpiaRegs
00007010   _SysCtrlRegs
00008edc   _TINT0_ISR
0000d792   _TPL_CANS
00008998   _Temper_count
0000df50   _TermoAD
0000df51   _TermoRS
0000df52   _TermoSW
0000df46   _TestMbox1
0000df48   _TestMbox2
0000df4a   _TestMbox3
00008e18   _USER10_ISR
00008e23   _USER11_ISR
00008e2e   _USER12_ISR
00008db5   _USER1_ISR
00008dc0   _USER2_ISR
00008dcb   _USER3_ISR
00008dd6   _USER4_ISR
00008de1   _USER5_ISR
00008dec   _USER6_ISR
00008df7   _USER7_ISR
00008e02   _USER8_ISR
00008e0d   _USER9_ISR
0000d7a1   _WAKE
00008eff   _WAKEINT_ISR
0000df68   _WAKEpowse
00008e7b   _XINT1_ISR
00008e9c   _XINT2_ISR
000094e6   _XINT3_ISR
00009507   _XINT4_ISR
00009528   _XINT5_ISR
00009549   _XINT6_ISR
0000956a   _XINT7_ISR
00007070   _XIntruptRegs
00000b20   _XintfRegs
000007f0   __STACK_END
000003f0   __STACK_SIZE
00000001   __TI_args_main
ffffffff   ___binit__
ffffffff   ___c_args__
0000bbe9   ___cinit__
0000bbe9   ___etext__
0000bb1c   ___memcpy_ff
ffffffff   ___pinit__
00008000   ___text__
0000bb7d   __args_main
0000df88   __cleanup_ptr
0000df8a   __dtors_ptr
0000df86   __lock
0000bbdd   __nop
0000bbd9   __register_lock
0000bbd5   __register_unlock
00000400   __stack
0000df84   __unlock
0000bb98   _abort
0000d880   _adc_filter
0000a0d1   _adc_isr
0000d746   _adc_table_lem
0000d74a   _adc_table_tpl
0000ba56   _c_int00
0000d794   _cal_addr
0000801e   _calc_sensor_koef
0000de1a   _ccc
0000d797   _chk
0000bb5e   _clear_mem
00009b05   _clear_timer_rs_live
0000df82   _cntr_addr_c
0000df83   _cntr_addr_c_all
0000b391   _cpu_timer1_isr_PULT
0000807e   _cpu_timer1_isr_SENS
0000a722   _cpu_timer2_isr
0000de40   _crc_16_tab
00009a10   _create_uart_vars
0000b6b4   _dOUT
0000b6c7   _dSEND
0000d840   _def_FILTERBAT
0000dc80   _def_cal
0000d76a   _digits
0000d800   _din_count
00008590   _er_anal
0000d7a6   _err_count
0000de01   _errno
0000bb9a   _exit
0000a572   _extendbios
0000ba9c   _filterbat
0000d77f   _flag_DEBUG
0000df66   _flog
00009d06   _get_Buttons
00009b1f   _get_Mode
0000a2ac   _get_command
0000b8d7   _get_crc16
0000b898   _get_crc_16
0000b8ac   _get_crc_16b
00008000   _im_calc
0000a371   _init
0000b98e   _init_zone7
0000a372   _initload
0000de36   _isMask
0000de38   _isNumb
0000b541   _kanal_Send
0000d7b2   _lev_count
0000d7c0   _lev_quadr
0000a3b9   _load
00200000   _logs_block
0000d7a2   _low_count
0000a932   _main
0000dcc0   _modbus
0000df5d   _never_write
0000df5c   _no_write
0000da40   _out_filter
0000dd80   _param
0000b9e8   _pause_us
0000a403   _peek
0000d796   _period_blink
0000df6c   _period_dac
0000d795   _period_ready
0000a483   _poke
0000d7ee   _powK
0000de39   _quaLamp
0000a2a6   _read_memory
0000d77a   _readr
000085a7   _reset_errs
0000d000   _rs_a
0000d380   _rs_b
000095e5   _rsvd_ISR
0000a402   _run
00009c57   _select_tpl_canal
0000dc48   _sens_count
0000d7dc   _sens_pair
0000d7cc   _sens_type
0000bbde   _set_cntrl_addr
00009ef9   _setup_adc
000098f1   _setup_arr_cmd_length
00009b0b   _setup_leds_line
00009a1c   _setup_uart
0000d798   _sig
0000a714   _spiSe2pFree
0000a71e   _spiSe2pRead
0000a71a   _spiSe2pWrite
0000bb3e   _sqrt
00009b0a   _test_rs_live
0000a571   _tflash
0000d79a   _time_1_5sec
0000d79c   _time_5msec
0000d79e   _time_5sec
0000df6d   _time_dac
0000a905   _timer_Init
0000d793   _tpl_cans
0000a4c4   _upload
0000df4d   _wait
0000b6c0   _wast
0000b35d   _what_is
0000a2a9   _write_memory
0000a570   _xflash
0000d7b8   _zer_count
0000dc00   _zer_filter
ffffffff   binit
0000bbe9   cinit
0000bbe9   etext
ffffffff   pinit


GLOBAL SYMBOLS: SORTED BY Symbol Address 

address    name
--------   ----
00000001   __TI_args_main
000003f0   __STACK_SIZE
00000400   __stack
000007f0   __STACK_END
00000880   _DevEmuRegs
00000a80   _FlashRegs
00000ae0   _CsmRegs
00000b00   _AdcMirror
00000b20   _XintfRegs
00000c00   _CpuTimer0Regs
00000c08   _CpuTimer1Regs
00000c10   _CpuTimer2Regs
00000ce0   _PieCtrlRegs
00000d00   _PieVectTable
00001000   _DmaRegs
00005000   _McbspaRegs
00005040   _McbspbRegs
00006000   _ECanaRegs
00006040   _ECanaLAMRegs
00006080   _ECanaMOTSRegs
000060c0   _ECanaMOTORegs
00006100   _ECanaMboxes
00006200   _ECanbRegs
00006240   _ECanbLAMRegs
00006280   _ECanbMOTSRegs
000062c0   _ECanbMOTORegs
00006300   _ECanbMboxes
00006800   _EPwm1Regs
00006840   _EPwm2Regs
00006880   _EPwm3Regs
000068c0   _EPwm4Regs
00006900   _EPwm5Regs
00006940   _EPwm6Regs
00006a00   _ECap1Regs
00006a20   _ECap2Regs
00006a40   _ECap3Regs
00006a60   _ECap4Regs
00006a80   _ECap5Regs
00006aa0   _ECap6Regs
00006b00   _EQep1Regs
00006b40   _EQep2Regs
00006f80   _GpioCtrlRegs
00006fc0   _GpioDataRegs
00006fe0   _GpioIntRegs
00007010   _SysCtrlRegs
00007040   _SpiaRegs
00007050   _SciaRegs
00007070   _XIntruptRegs
00007100   _AdcRegs
00007750   _ScibRegs
00007770   _ScicRegs
00007900   _I2caRegs
00008000   .text
00008000   ___text__
00008000   _im_calc
0000801e   _calc_sensor_koef
0000807e   _cpu_timer1_isr_SENS
000082b7   _Init_sensors
00008446   _Init_sensors_more
000084d1   _Init_packMask
00008590   _er_anal
000085a7   _reset_errs
000085ec   _Current_count
00008998   _Temper_count
00008c2a   _Power_count
00008d60   _INT13_ISR
00008d6d   _INT14_ISR
00008d7a   _DATALOG_ISR
00008d87   _RTOSINT_ISR
00008d94   _EMUINT_ISR
00008d9f   _NMI_ISR
00008daa   _ILLEGAL_ISR
00008db5   _USER1_ISR
00008dc0   _USER2_ISR
00008dcb   _USER3_ISR
00008dd6   _USER4_ISR
00008de1   _USER5_ISR
00008dec   _USER6_ISR
00008df7   _USER7_ISR
00008e02   _USER8_ISR
00008e0d   _USER9_ISR
00008e18   _USER10_ISR
00008e23   _USER11_ISR
00008e2e   _USER12_ISR
00008e39   _SEQ1INT_ISR
00008e5a   _SEQ2INT_ISR
00008e7b   _XINT1_ISR
00008e9c   _XINT2_ISR
00008ebb   _ADCINT_ISR
00008edc   _TINT0_ISR
00008eff   _WAKEINT_ISR
00008f20   _EPWM1_TZINT_ISR
00008f41   _EPWM2_TZINT_ISR
00008f62   _EPWM3_TZINT_ISR
00008f83   _EPWM4_TZINT_ISR
00008fa6   _EPWM5_TZINT_ISR
00008fc7   _EPWM6_TZINT_ISR
00008fe8   _EPWM1_INT_ISR
00009009   _EPWM2_INT_ISR
0000902c   _EPWM3_INT_ISR
0000904f   _EPWM4_INT_ISR
00009070   _EPWM5_INT_ISR
00009091   _EPWM6_INT_ISR
000090b4   _ECAP1_INT_ISR
000090d5   _ECAP2_INT_ISR
000090f8   _ECAP3_INT_ISR
00009119   _ECAP4_INT_ISR
0000913a   _ECAP5_INT_ISR
0000915b   _ECAP6_INT_ISR
0000917c   _EQEP1_INT_ISR
0000919d   _EQEP2_INT_ISR
000091c0   _SPIRXINTA_ISR
000091e1   _SPITXINTA_ISR
00009204   _MRINTB_ISR
00009225   _MXINTB_ISR
00009246   _MRINTA_ISR
00009267   _MXINTA_ISR
0000928a   _DINTCH1_ISR
000092ab   _DINTCH2_ISR
000092cc   _DINTCH3_ISR
000092ed   _DINTCH4_ISR
0000930e   _DINTCH5_ISR
0000932f   _DINTCH6_ISR
00009352   _I2CINT1A_ISR
00009375   _I2CINT2A_ISR
00009396   _SCIRXINTC_ISR
000093b7   _SCITXINTC_ISR
000093d8   _SCIRXINTA_ISR
000093fb   _SCITXINTA_ISR
0000941c   _SCIRXINTB_ISR
0000943d   _SCITXINTB_ISR
0000945e   _ECAN0INTA_ISR
00009481   _ECAN1INTA_ISR
000094a4   _ECAN0INTB_ISR
000094c5   _ECAN1INTB_ISR
000094e6   _XINT3_ISR
00009507   _XINT4_ISR
00009528   _XINT5_ISR
00009549   _XINT6_ISR
0000956a   _XINT7_ISR
0000958d   _LVF_ISR
000095ae   _LUF_ISR
000095d1   _PIE_RESERVED
000095db   _INT_NOTUSED_ISR
000095e5   _rsvd_ISR
000095ef   _RSA_RX_Handler
0000963c   _RSB_RX_Handler
00009687   _RSA_TX_Handler
000096d2   _RSB_TX_Handler
0000971d   _RS_RX_Handler
00009876   _RS_TX_Handler
000098f1   _setup_arr_cmd_length
00009949   _RS_SetBitMode
00009968   _RS_Send
000099c3   _RS_BSend
000099f0   _RS_SetLineSpeed
00009a10   _create_uart_vars
00009a1c   _setup_uart
00009ad8   _RS_SetLineMode
00009b05   _clear_timer_rs_live
00009b0a   _test_rs_live
00009b0b   _setup_leds_line
00009b1f   _get_Mode
00009c57   _select_tpl_canal
00009d06   _get_Buttons
00009ef9   _setup_adc
0000a0d1   _adc_isr
0000a2a6   _read_memory
0000a2a9   _write_memory
0000a2ac   _get_command
0000a322   _Answer
0000a371   _init
0000a372   _initload
0000a3b9   _load
0000a402   _run
0000a403   _peek
0000a483   _poke
0000a4c4   _upload
0000a570   _xflash
0000a571   _tflash
0000a572   _extendbios
0000a5e7   _Seeprom_write
0000a63e   _Seeprom_read
0000a695   _InitSeeprom
0000a6be   _SPISE2P_DRV_init
0000a70a   _SPISE2P_DRV_csset
0000a70f   _SPISE2P_DRV_csclr
0000a714   _spiSe2pFree
0000a71a   _spiSe2pWrite
0000a71e   _spiSe2pRead
0000a722   _cpu_timer2_isr
0000a75a   _SPISE2P_DRV_tick
0000a905   _timer_Init
0000a932   _main
0000ab7a   _Default_params
0000ac95   _Load_params
0000acd7   _Save_params
0000acfd   _ReceiveCommandModbus3
0000ad9e   _ReceiveCommandModbus6
0000adca   _InitCan
0000ae81   _CAN_send
0000aed1   _Handlai
0000af0f   _CANa_handler
0000af6c   _CANa_reset_err
0000afc2   _InitXintf
0000b05f   _InitXintf32Gpio
0000b0e4   _InitXintf16Gpio
0000b190   _InitSysCtrl
0000b199   _ServiceDog
0000b1b2   _DisableDog
0000b1ba   _InitPll
0000b24a   _InitPeripheralClocks
0000b312   _CsmUnlock
0000b35d   _what_is
0000b391   _cpu_timer1_isr_PULT
0000b508   _DCLK
0000b514   _DOUT
0000b520   _RESET
0000b533   _SENDBIT
0000b541   _kanal_Send
0000b6a6   _Setup_DAC_time
0000b6b4   _dOUT
0000b6c0   _wast
0000b6c7   _dSEND
0000b6f6   _Init_DAC
0000b712   _Anal_output
0000b765   _Load_runner
0000b810   FS$$DIV
0000b898   _get_crc_16
0000b8ac   _get_crc_16b
0000b8d7   _get_crc16
0000b91b   _InitCpuTimers
0000b96c   _ConfigCpuTimer
0000b98e   _init_zone7
0000b9e8   _pause_us
0000b9fc   _InitPieCtrl
0000ba4b   _EnableInterrupts
0000ba56   _c_int00
0000ba9c   _filterbat
0000bad0   L$$DIV
0000badf   L$$MOD
0000baed   UL$$DIV
0000baf4   UL$$MOD
0000bafa   I$$DIV
0000bb0b   I$$MOD
0000bb1c   ___memcpy_ff
0000bb3e   _sqrt
0000bb5e   _clear_mem
0000bb7d   __args_main
0000bb98   C$$EXIT
0000bb98   _abort
0000bb9a   _exit
0000bbb1   _InitAdc
0000bbc5   _InitPieVectTable
0000bbd5   __register_unlock
0000bbd9   __register_lock
0000bbdd   __nop
0000bbde   _set_cntrl_addr
0000bbe5   _DSP28x_usDelay
0000bbe9   ___cinit__
0000bbe9   ___etext__
0000bbe9   cinit
0000bbe9   etext
0000c000   _PieVectTableInit
0000c10f   _ADDR_ANSWER
0000c110   _ADDR_TERMINAL
0000c111   _CNTRL_ADDR_UNIVERSAL
0000c112   _InitFlash
0000c112   _RamfuncsRunStart
0000c13d   _RamfuncsLoadStart
0000c168   _RamfuncsLoadEnd
0000d000   _rs_a
0000d380   _rs_b
0000d700   _RS_Len
0000d746   _adc_table_lem
0000d74a   _adc_table_tpl
0000d766   _COUNT_WAIT_ONE_CANAL
0000d76a   _digits
0000d77a   _readr
0000d77f   _flag_DEBUG
0000d780   _CanPowse
0000d781   _CanGO
0000d782   _Maska
0000d792   _TPL_CANS
0000d793   _tpl_cans
0000d794   _cal_addr
0000d795   _period_ready
0000d796   _period_blink
0000d797   _chk
0000d798   _sig
0000d79a   _time_1_5sec
0000d79c   _time_5msec
0000d79e   _time_5sec
0000d7a0   _READY
0000d7a1   _WAKE
0000d7a2   _low_count
0000d7a6   _err_count
0000d7b2   _lev_count
0000d7b8   _zer_count
0000d7c0   _lev_quadr
0000d7cc   _sens_type
0000d7dc   _sens_pair
0000d7ec   _Caliber_time
0000d7ed   _Curr_Edge
0000d7ee   _powK
0000d800   _din_count
0000d840   _def_FILTERBAT
0000d852   _K100
0000d854   _K_50
0000d856   _K_T1
0000d858   _K_T2
0000d880   _adc_filter
0000da40   _out_filter
0000dc00   _zer_filter
0000dc48   _sens_count
0000dc80   _def_cal
0000dcc0   _modbus
0000dd80   _param
0000de01   _errno
0000de1a   _ccc
0000de1e   _CpuTimer0
0000de26   _CpuTimer1
0000de2e   _CpuTimer2
0000de36   _isMask
0000de38   _isNumb
0000de39   _quaLamp
0000de3a   _Lonely
0000de40   _crc_16_tab
0000df40   _ErrorCount
0000df42   _MessageReceivedCount
0000df44   _MessageTransivedCount
0000df46   _TestMbox1
0000df48   _TestMbox2
0000df4a   _TestMbox3
0000df4c   _CanTimeOutErrorTR
0000df4d   _wait
0000df4e   _Mode
0000df4f   _Desk
0000df50   _TermoAD
0000df51   _TermoRS
0000df52   _TermoSW
0000df53   _Kurrent
0000df54   _Kalibro
0000df56   _INcount0
0000df58   _INcount1
0000df5a   _DigErr
0000df5c   _no_write
0000df5d   _never_write
0000df5e   _Log
0000df66   _flog
0000df68   _WAKEpowse
0000df6a   _IMPowse
0000df6c   _period_dac
0000df6d   _time_dac
0000df72   _SYSCLKOUT
0000df74   _LSPCLK
0000df76   _HSPCLK
0000df80   _ADDR_FOR_ALL
0000df81   _CNTRL_ADDR
0000df82   _cntr_addr_c
0000df83   _cntr_addr_c_all
0000df84   __unlock
0000df86   __lock
0000df88   __cleanup_ptr
0000df8a   __dtors_ptr
00200000   _logs_block
0033fff8   _CsmPwl
00380080   _ADC_cal
00380090   _PartIdRegs
ffffffff   ___binit__
ffffffff   ___c_args__
ffffffff   ___pinit__
ffffffff   binit
ffffffff   pinit

[374 symbols]
