{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Структура данных","Адреса устройств","Структура посылки"],"not_rendered":{"images":9},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Структура данных","index":0,"n_rows":137,"n_cols":22,"rows_kept":137,"merged":[[0,4,0,5],[0,8,0,9],[1,2,1,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[2,13,2,15],[3,13,3,20],[4,15,4,20],[5,14,7,14],[8,15,8,20],[9,15,9,20],[10,14,11,14],[12,15,12,20],[13,15,13,20],[14,14,15,14],[16,15,16,20],[16,21,19,21],[17,15,17,20],[18,15,18,20],[19,2,19,3],[19,4,19,5],[19,6,19,7],[19,8,19,9],[19,10,19,11],[19,15,19,20],[21,13,21,15],[22,14,22,20],[23,14,23,20],[24,14,24,20],[25,14,25,20],[26,14,26,20],[27,14,27,20],[28,14,28,20],[29,14,29,18],[29,19,29,20],[30,14,30,18],[30,19,30,20],[31,14,31,18],[31,19,31,20],[32,14,32,20],[33,14,33,20],[34,14,34,20],[35,14,35,20],[36,14,36,20],[37,14,37,20],[39,13,39,18],[40,14,40,16],[40,17,40,18],[41,14,41,16],[41,17,41,18],[42,14,42,16],[42,17,42,18],[43,14,43,16],[43,17,43,18],[44,14,44,16],[44,17,44,18],[45,14,45,16],[45,17,45,18],[46,14,46,16],[46,17,46,18],[47,6,47,7],[48,6,48,7],[48,13,48,18],[49,6,49,7],[49,14,49,16],[49,17,49,18],[50,6,50,7],[50,14,50,16],[50,17,50,18],[51,14,51,16],[51,17,51,18],[52,14,52,16],[52,17,52,18],[54,13,54,18],[55,14,55,18],[56,14,56,18],[57,14,57,18],[58,14,58,18],[59,14,59,18],[60,14,60,18],[61,14,61,18],[62,14,62,18],[63,14,63,18],[64,14,64,18],[65,14,65,18],[66,14,66,18],[67,14,67,18],[68,14,68,18],[69,14,69,18],[70,14,70,18],[72,13,72,18],[73,14,73,18],[74,14,74,18],[75,14,75,18],[76,14,76,18],[82,13,82,18],[83,14,83,18],[84,14,84,18],[86,14,89,18],[91,13,91,18],[92,14,92,18],[93,14,93,18],[94,14,94,18],[96,14,96,18],[99,13,99,16],[100,13,100,16],[101,13,101,16],[103,13,103,16],[104,13,104,16],[107,13,107,16],[107,19,107,22],[108,13,108,16],[108,19,108,22],[109,13,109,16],[109,19,109,22],[110,19,110,22],[111,19,111,22],[112,19,112,22],[114,13,114,19],[115,15,115,19],[116,15,116,19],[117,15,117,19],[118,15,118,19],[119,15,119,19],[120,15,120,19],[121,15,121,19],[122,15,122,19],[123,2,123,3],[123,4,123,5],[123,6,123,7],[123,8,123,9],[123,10,123,11],[123,15,123,19],[124,15,124,19],[125,15,125,19],[126,15,126,19],[127,2,127,3],[127,4,127,5],[127,6,127,7],[127,8,127,9],[127,10,127,11],[127,15,127,19],[128,15,128,19],[129,15,129,19],[130,2,130,3],[130,4,130,5],[130,6,130,7],[130,8,130,9],[130,10,130,11],[130,15,130,19],[133,2,134,3],[133,4,134,4],[136,2,137,3],[136,4,137,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"Адрес","Задатчик, ВПУ (1, 2)",null,"БКСС ГД (3)",null,"УКСС СИ (5, 6)",null,"УКСС СВФ (7, 8)",null,"УКСВЭП (9, 10)"]
[null,"данных",null,"DEF.",null,"DEF.",null,"DEF.",null,"DEF.",null,"DEF."]
["0x00",0,"Время 1 канал",null,"Диагностика Т° 1",null,"Диагностика по датчику Т° ВК1 AF1",null,"Диагностика по датчику Т° ВК1 A11–B11–C11",null,"Состояние входов",null,null,"Диагностика:"]
["0x01",1,"Обороты ГВ общие, об\\мин",null,"Диагностика Т° 2",null,"Диагностика по датчику Т° ВК2 AF1",null,"Диагностика по датчику Т° ВК2 A11–B11–C11",null,"Неисправности",null,null,"bit 0","Tear","Обрыв датчика или неисправность АЦП (~0 или ~4095)"]
["0x02",2,"Лампы общие (8 бит)",null,"Диагностика Т° 3",null,"Диагностика по датчику Т° ВК1 AF2",null,"Диагностика по датчику Т° воздуха БВ1",null,"Аварии",null,null,"bit 1","res"]
["0x03",3,null,null,"Диагностика Т° 4",null,"Диагностика по датчику Т° ВК2 AF2",null,"Диагностика по датчику Т° воздуха БВ2",{"$nulls":4},"bit 2"]
["0x04",4,"Обороты ГЭД 1 контроллер, об\\мин",null,"Диагностика Т° 5",null,"Диагностика по датчику Т° ВК1 AF3",null,"Диагностика по датчику Т° ВК1 DC+",{"$nulls":4},"bit 3"]
["0x05",5,"Обороты ГВ 1 контроллер, об\\мин",null,"Диагностика Т° 6",null,"Диагностика по датчику Т° ВК2 AF3",null,"Диагностика по датчику Т° ВК2 DC+",{"$nulls":4},"bit 4","Over","Показания выше предупредительной уставки"]
["0x06",6,"Лампы 1 контроллер (8 бит)",null,"Диагностика Т° 7",null,"Диагностика по датчику Т° ВК1 AF4",null,"Диагностика по датчику Т° ВК1 DC–",{"$nulls":4},"bit 5","Hyper","Показания выше аварийной уставки"]
["0x07",7,"Диоды 1 контроллер (16 бит)",null,"Диагностика Т° 8",null,"Диагностика по датчику Т° ВК2 AF4",null,"Диагностика по датчику Т° ВК2 DC–",{"$nulls":4},"bit 6","res"]
["0x08",8,{"$nulls":4},"Диагностика по датчику Т° ВК1 AF5",null,"Диагностика по датчику Т° ВК1 L1–L2–L3",null,"Маска неисправностей (1 — разрешена)",null,null,"bit 7"]
["0x09",9,{"$nulls":4},"Диагностика по датчику Т° ВК2 AF5",null,"Диагностика по датчику Т° ВК2 L1–L2–L3",null,"Маска аварий  (1 — защита аварийная)",null,null,"bit 8","Stop","Авария"]
["0x0A",10,"Обороты ГЭД 2 контроллер, об\\мин",{"$nulls":3},"Диагностика по датчику Т° ВК1 AF6",null,"Диагностика по датчику Т° ВК1 L4–L5–L6",{"$nulls":4},"bit 9","Ready","Готовность"]
["0x0B",11,"Обороты ГВ 2 контроллер, об\\мин",{"$nulls":3},"Диагностика по датчику Т° ВК2 AF6",null,"Диагностика по датчику Т° ВК2 L4–L5–L6",{"$nulls":4},"bit 10","res"]
["0x0C",12,"Лампы 2 контроллер (8 бит)",{"$nulls":3},"Диагностика по датчику Т° ВК1 UF1",null,"Диагностика по датчику Т° воздуха БВФ1",{"$nulls":4},"bit 11"]
["0x0D",13,"Диоды 2 контроллер (16 бит)",{"$nulls":3},"Диагностика по датчику Т° ВК2 UF1",null,"Диагностика по датчику Т° воздуха БВФ2",{"$nulls":4},"bit 12","Imit","Показания датчика Т° имитируются (показаниями других датчиков)",{"$nulls":5},"Команды"]
["0x0E",14,{"$nulls":4},"Диагностика по датчику Т° воздуха БИ1",null,"Диагностика по датчику Т° воздуха БСО1",{"$nulls":4},"bit 13","Latch","Диагностика не снимается после исчезновения неисправности"]
["0x0F",15,{"$nulls":4},"Диагностика по датчику Т° воздуха БИ2",null,"Диагностика по датчику Т° воздуха БСО2",{"$nulls":4},"bit 14","Ignor","Игнорировать аварии (неисправности не анализируются)"]
["0x10",16,"Кнопки (8 бит) 1 – нажато",null,"Дискретные входы 1 – замкнуто",null,"Дискретные входы 1 – замкнуто",null,"Дискретные входы 1 – замкнуто",null,"Дискретные входы 1 – замкнуто",null,null,"bit 15","Bypass","Отключить датчик (данные не считываются)"]
["0x11",17,"Дискретные команды",null,"Дискретные команды",null,"Дискретные команды",null,"Дискретные команды",null,"Дискретные команды"]
["0x12",18,{"$nulls":11},"Диагностика УКСВЭП:",null,null,"(состояние входов, неисправности, аварии и маски)"]
["0x13",19,{"$nulls":11},"bit 0","Контроль ИП1 (питание управляющего контроллера)"]
["0x14",20,{"$nulls":11},"bit 1","Контроль ИП2 (питание периферийных устройств)"]
["0x15",21,{"$nulls":11},"bit 2","Контроль ИП3 (питание эл. замков, ламп освещения, УКСИ)"]
["0x16",22,{"$nulls":11},"bit 3","Контроль ИП4 (питание датчиков тока и напряжения +)"]
["0x17",23,{"$nulls":11},"bit 4","Контроль ИП5 (питание датчиков тока и напряжения –)"]
["0x18",24,null,null,"Показания Т° 1",null,"Показания датчика Т° ВК1 AF1",null,"Показания датчика Т° ВК1 A11–B11–C11",null,"Скважность датчика напряжения ЛСУ, %",null,null,"bit 5","Контроль ИП6 (питание драйверов)"]
["0x19",25,null,null,"Показания Т° 2",null,"Показания датчика Т° ВК2 AF1",null,"Показания датчика Т° ВК2 A11–B11–C11",null,"Скважность датчика напряжения СВО, %",null,null,"bit 6","Контроль 3х фазного 380 В"]
["0x1A",26,null,null,"Показания Т° 3",null,"Показания датчика Т° ВК1 AF2",null,"Показания датчика Т° воздуха БВ1",{"$nulls":4},"bit 7","Заряд накопителя"]
["0x1B",27,null,null,"Показания Т° 4",null,"Показания датчика Т° ВК2 AF2",null,"Показания датчика Т° воздуха БВ2",null,"Скважность датчика напряжения СКК, %",null,null,"bit 8","Работа от батареи"]
["0x1C",28,null,null,"Показания Т° 5",null,"Показания датчика Т° ВК1 AF3",null,"Показания датчика Т° ВК1 DC+",{"$nulls":4},"bit 9","Авария в сети 24 В"]
["0x1D",29,null,null,"Показания Т° 6",null,"Показания датчика Т° ВК2 AF3",null,"Показания датчика Т° ВК2 DC+",{"$nulls":4},"bit 10","Контроль питания ЛСУ"]
["0x1E",30,null,null,"Показания Т° 7",null,"Показания датчика Т° ВК1 AF4",null,"Показания датчика Т° ВК1 DC–",{"$nulls":4},"bit 11","Контроль питания СВО"]
["0x1F",31,null,null,"Показания Т° 8",null,"Показания датчика Т° ВК2 AF4",null,"Показания датчика Т° ВК2 DC–",{"$nulls":4},"bit 12","резерв"]
["0x20",32,"Длина посылки, слов",9,null,null,"Показания датчика Т° ВК1 AF5",null,"Показания датчика Т° ВК1 L1–L2–L3",{"$nulls":4},"bit 13","Контроль питания СКК"]
["0x21",33,"Период посылок RS485 * 10 mсек",25,null,null,"Показания датчика Т° ВК2 AF5",null,"Показания датчика Т° ВК2 L1–L2–L3",{"$nulls":4},"bit 14"]
["0x22",34,"Время 1 канал",{"$nulls":3},"Показания датчика Т° ВК1 AF6",null,"Показания датчика Т° ВК1 L4–L5–L6",{"$nulls":4},"bit 15"]
["0x23",35,"Ток ЗПТ 1 канал, А",{"$nulls":3},"Показания датчика Т° ВК2 AF6",null,"Показания датчика Т° ВК2 L4–L5–L6"]
["0x24",36,"Напряжение ЗПТ 1 канал, В",{"$nulls":3},"Показания датчика Т° ВК1 UF1",null,"Показания датчика Т° воздуха БВФ1",{"$nulls":4},"Лампы БСУ:",{"$nulls":5},"яркость"]
["0x25",37,"Время 2 канал",{"$nulls":3},"Показания датчика Т° ВК2 UF1",null,"Показания датчика Т° воздуха БВФ2",{"$nulls":4},"bit 0","Готовность 1",null,null,"Зеленая",null,8]
["0x26",38,"Ток ЗПТ 2 канал, А",{"$nulls":3},"Показания датчика Т° воздуха БИ1",null,"Показания датчика Т° воздуха БСО1",{"$nulls":4},"bit 1","Готовность 2",null,null,"Зеленая",null,8]
["0x27",39,"Напряжение ЗПТ 2 канал, В",{"$nulls":3},"Показания датчика Т° воздуха БИ2",null,"Показания датчика Т° воздуха БСО2",{"$nulls":4},"bit 2","Емкость заряжена",null,null,"Синяя",null,10]
["0x28",40,"Мощность, кВт",{"$nulls":10},"bit 3","Неисправность",null,null,"Оранжевая",null,8]
["0x29",41,"Обороты, об/мин",{"$nulls":10},"bit 4","Перегрев",null,null,"Оранжевая",null,8]
["0x2A",42,"Номер ПЧ",{"$nulls":10},"bit 5","Ограничение мощности",null,null,"Оранжевая",null,8]
["0x2B",43,{"$nulls":11},"bit 6","Авария",null,null,"Красная",null,6]
["0x2C",44]
["0x2D",45,{"$nulls":11},"Лампы ВПУ:",{"$nulls":5},"яркость"]
["0x2E",46,{"$nulls":11},"bit 0","Работа от ВПУ",null,null,"Синяя",null,10]
["0x2F",47,{"$nulls":11},"bit 1","Готовность",null,null,"Зеленая",null,8]
["0x30",48,null,null,"Аварийная уставка Т° 1","170°С","Аварийная уставка Т° ВК1 AF1","80°С","Аварийная уставка Т° ВК1 A11–B11–C11","80°С","Уставка скважности ЛСУ, %",{"v":0.9,"d":"90%"},null,"bit 2","Поддержание оборотов",null,null,"Зеленая",null,8]
["0x31",49,null,null,"Аварийная уставка Т° 2","170°С","Аварийная уставка Т° ВК2 AF1","80°С","Аварийная уставка Т° ВК2 A11–B11–C11","80°С","Уставка скважности СВО, %",{"v":0.9,"d":"90%"},null,"bit 3","Перегрузка ГЭД",null,null,"Оранжевая",null,8]
["0x32",50,null,null,"Аварийная уставка Т° 3","170°С","Аварийная уставка Т° ВК1 AF2","80°С","Аварийная уставка Т° воздуха БВ1","80°С"]
["0x33",51,null,null,"Аварийная уставка Т° 4","170°С","Аварийная уставка Т° ВК2 AF2","80°С","Аварийная уставка Т° воздуха БВ2","80°С","Уставка скважности СКК, %",{"v":0.9,"d":"90%"},null,"Диоды панели АПС:"]
["0x34",52,null,null,"Аварийная уставка Т° 5","170°С","Аварийная уставка Т° ВК1 AF3","80°С","Аварийная уставка Т° ВК1 DC+","80°С",{"$nulls":3},"bit 0","ПМУ в норме"]
["0x35",53,null,null,"Аварийная уставка Т° 6","170°С","Аварийная уставка Т° ВК2 AF3","80°С","Аварийная уставка Т° ВК2 DC+","80°С",{"$nulls":3},"bit 1","Периферия в норме"]
["0x36",54,null,null,"Аварийная уставка Т° 7","115°С","Аварийная уставка Т° ВК1 AF4","80°С","Аварийная уставка Т° ВК1 DC–","80°С",{"$nulls":3},"bit 2","Резервное управление"]
["0x37",55,null,null,"Аварийная уставка Т° 8","115°С","Аварийная уставка Т° ВК2 AF4","80°С","Аварийная уставка Т° ВК2 DC–","80°С",{"$nulls":3},"bit 3","Работа от СВУ"]
["0x38",56,{"$nulls":4},"Аварийная уставка Т° ВК1 AF5","80°С","Аварийная уставка Т° ВК1 L1–L2–L3","80°С",{"$nulls":3},"bit 4","Работа от ПМУ"]
["0x39",57,{"$nulls":4},"Аварийная уставка Т° ВК2 AF5","80°С","Аварийная уставка Т° ВК2 L1–L2–L3","80°С",{"$nulls":3},"bit 5","Работа отВПУ"]
["0x3A",58,{"$nulls":4},"Аварийная уставка Т° ВК1 AF6","80°С","Аварийная уставка Т° ВК1 L4–L5–L6","80°С",{"$nulls":3},"bit 6","Проворот вала"]
["0x3B",59,{"$nulls":4},"Аварийная уставка Т° ВК2 AF6","80°С","Аварийная уставка Т° ВК2 L4–L5–L6","80°С",{"$nulls":3},"bit 7"]
["0x3C",60,{"$nulls":4},"Аварийная уставка Т° ВК1 UF1","80°С","Аварийная уставка Т° воздуха БВФ1","80°С",{"$nulls":3},"bit 8","Перегрузка ГЭД"]
["0x3D",61,{"$nulls":4},"Аварийная уставка Т° ВК2 UF1","80°С","Аварийная уставка Т° воздуха БВФ2","80°С",{"$nulls":3},"bit 9","Тормоз ГВ снят"]
["0x3E",62,{"$nulls":4},"Аварийная уставка Т° воздуха БИ1","80°С","Аварийная уставка Т° воздуха БСО1","80°С",{"$nulls":3},"bit 10","Тормоз ГВ наложен"]
["0x3F",63,{"$nulls":4},"Аварийная уставка Т° воздуха БИ2","80°С","Аварийная уставка Т° воздуха БСО2","80°С",{"$nulls":3},"bit 11","Обороты дистанционно"]
["0x40",64,{"$nulls":11},"bit 12","Обороты от задатчика"]
["0x41",65,{"$nulls":11},"bit 13","Обороты от клавиатуры"]
["0x42",66,{"$nulls":11},"bit 14","Контроллер 1"]
["0x43",67,{"$nulls":11},"bit 15","Контроллер 2"]
["0x44",68]
["0x45",69,{"$nulls":11},"Кнопки задатчика:"]
["0x46",70,{"$nulls":11},"bit 0","Тест ламп/квитирование"]
["0x47",71,{"$nulls":11},"bit 1","Обороты меньше"]
["0x48",72,null,null,"Предупредительная уставка Т° 1","150°С","Предупредительная уставка Т° ВК1 AF1","70°С","Предупредительная уставка Т° ВК1 A11–B11–C11","70°С","Время автоматического отключения","60 с.",null,"bit 2","Обороты больше"]
["0x49",73,null,null,"Предупредительная уставка Т° 2","150°С","Предупредительная уставка Т° ВК2 AF1","70°С","Предупредительная уставка Т° ВК2 A11–B11–C11","70°С",{"$nulls":3},"bit 3","Проворот"]
["0x4A",74,null,null,"Предупредительная уставка Т° 3","150°С","Предупредительная уставка Т° ВК1 AF2","70°С","Предупредительная уставка Т° воздуха БВ1","70°С",{"$nulls":3},"bit 4"]
["0x4B",75,null,null,"Предупредительная уставка Т° 4","150°С","Предупредительная уставка Т° ВК2 AF2","70°С","Предупредительная уставка Т° воздуха БВ2","70°С",{"$nulls":3},"bit 5"]
["0x4C",76,null,null,"Предупредительная уставка Т° 5","150°С","Предупредительная уставка Т° ВК1 AF3","70°С","Предупредительная уставка Т° ВК1 DC+","70°С",{"$nulls":3},"bit 6"]
["0x4D",77,null,null,"Предупредительная уставка Т° 6","150°С","Предупредительная уставка Т° ВК2 AF3","70°С","Предупредительная уставка Т° ВК2 DC+","70°С",{"$nulls":3},"bit 7"]
["0x4E",78,null,null,"Предупредительная уставка Т° 7","105°С","Предупредительная уставка Т° ВК1 AF4","70°С","Предупредительная уставка Т° ВК1 DC–","70°С"]
["0x4F",79,null,null,"Предупредительная уставка Т° 8","105°С","Предупредительная уставка Т° ВК2 AF4","70°С","Предупредительная уставка Т° ВК2 DC–","70°С",{"$nulls":3},"Дискретные входы:"]
["0x50",80,{"$nulls":4},"Предупредительная уставка Т° ВК1 AF5","70°С","Предупредительная уставка Т° ВК1 L1–L2–L3","70°С",{"$nulls":3},"bit 0","XT2: 23, 24"]
["0x51",81,{"$nulls":4},"Предупредительная уставка Т° ВК2 AF5","70°С","Предупредительная уставка Т° ВК2 L1–L2–L3","70°С",{"$nulls":3},"bit 1","XT2: 25, 26"]
["0x52",82,{"$nulls":4},"Предупредительная уставка Т° ВК1 AF6","70°С","Предупредительная уставка Т° ВК1 L4–L5–L6","70°С",{"$nulls":3},"·","·","·","·","·","·"]
["0x53",83,{"$nulls":4},"Предупредительная уставка Т° ВК2 AF6","70°С","Предупредительная уставка Т° ВК2 L4–L5–L6","70°С",{"$nulls":3},"bit 8","Состояние адресных джамперов"]
["0x54",84,{"$nulls":4},"Предупредительная уставка Т° ВК1 UF1","70°С","Предупредительная уставка Т° воздуха БВФ1","70°С",{"$nulls":3},"bit 9"]
["0x55",85,{"$nulls":4},"Предупредительная уставка Т° ВК2 UF1","70°С","Предупредительная уставка Т° воздуха БВФ2","70°С",{"$nulls":3},"bit 10"]
["0x56",86,{"$nulls":4},"Предупредительная уставка Т° воздуха БИ1","70°С","Предупредительная уставка Т° воздуха БСО1","70°С",{"$nulls":3},"bit 11"]
["0x57",87,{"$nulls":4},"Предупредительная уставка Т° воздуха БИ2","70°С","Предупредительная уставка Т° воздуха БСО2","70°С"]
["0x58",88,{"$nulls":11},"Дискретные команды:"]
["0x59",89,{"$nulls":11},"bit 0","Тест ламп"]
["0x5A",90,{"$nulls":11},"bit 1","Секретная перемычка (все температуры 40°С)"]
["0x5B",91,{"$nulls":11},"bit 0","Калибровка термодатчиков"]
["0x5C",92]
["0x5D",93]
["0x5E",94]
["0x5F",95]
["0x60",96,"Период основн. посылок CAN, * 10 mсек",2,"Период основн. посылок CAN * 10 mсек",20,"Период основн. посылок CAN * 10 mсек",20,"Период основн. посылок CAN * 10 mсек",20,"Период основн. посылок CAN * 10 mсек",5,null,"Период посылок:"]
["0x61",97,"Период дополн. посылок CAN, * 10 mсек",100,"Период дополн. посылок CAN * 10 mсек",100,"Период дополн. посылок CAN * 10 mсек",100,"Период дополн. посылок CAN * 10 mсек",100,"Период дополн. посылок CAN * 10 mсек",100,null,"1 = 10 mсек; "]
["0x62",98,"Пауза основн. посылок CAN, * 10 mсек",1,"Пауза основн. посылок CAN, * 10 mсек",1,"Пауза основн. посылок CAN, * 10 mсек",1,"Пауза основн. посылок CAN, * 10 mсек",1,"Пауза основн. посылок CAN, * 10 mсек",1,null,"0 — посылки не идут"]
["0x63",99,"Пауза дополн. посылок CAN, * 10 mсек",1,"Пауза дополн. посылок CAN, * 10 mсек",1,"Пауза дополн. посылок CAN, * 10 mсек",1,"Пауза дополн. посылок CAN, * 10 mсек",1,"Пауза дополн. посылок CAN, * 10 mсек",1]
["0x64",100,"Повтор основн. посылок CAN, * 10 mсек",500,"Повтор основн. посылок CAN, * 10 mсек",500,"Повтор основн. посылок CAN, * 10 mсек",500,"Повтор основн. посылок CAN, * 10 mсек",500,"Повтор основн. посылок CAN, * 10 mсек",500,null,"Макс. повтор — 30000 (5 минут); "]
["0x65",101,"Повтор дополн. посылок CAN, * 10 mсек",1000,"Повтор дополн. посылок CAN, * 10 mсек",1000,"Повтор дополн. посылок CAN, * 10 mсек",1000,"Повтор дополн. посылок CAN, * 10 mсек",1000,"Повтор дополн. посылок CAN, * 10 mсек",1000,null,"если больше, повтора не будет"]
["0x66",102,"Повторять посылку дискр. входов, раз",5,"Повторять посылку дискр. входов, раз",1,"Повторять посылку дискр. входов, раз",1,"Повторять посылку дискр. входов, раз",1,"Повторять посылку дискр. входов, раз",3]
["0x67",103,"Длина посылки дискр. входов, слов",1,"Длина посылки дискр. входов, слов",1,"Длина посылки дискр. входов, слов",1,"Длина посылки дискр. входов, слов",1,"Длина посылки дискр. входов, слов",3,{"$nulls":6},"Управление лампой"]
["0x68",104,"Яркость лампы 1","8, 10","Яркость лампы 1",8,"Яркость лампы 1",10,"Яркость лампы 1",10,"Яркость лампы",10,null,"Яркость ламп: ",{"$nulls":4},0,"Лампа управляется самим устройством"]
["0x69",105,"Яркость лампы 2","8, 8","Яркость лампы 2",8,"Яркость лампы 2",6,"Яркость лампы 2",6,{"$nulls":3},"0 — не горит;",{"$nulls":4},1,"Погасить лампу"]
["0x6A",106,"Яркость лампы 3","10, 8","Управление лампой 1",0,"Управление лампой 1",0,"Управление лампой 1",0,"Управление лампой",0,null,"10 — максимальная яркость",{"$nulls":4},2,"Зажечь лампу"]
["0x6B",107,"Яркость лампы 4","8, 8","Управление лампой 2",0,"Управление лампой 2",0,"Управление лампой 2",0,{"$nulls":8},3,"Мигать лампой (горит 50% времени)"]
["0x6C",108,"Яркость лампы 5","8, 0",{"$nulls":14},4,"Мигать лампой (горит 87.5% времени)"]
["0x6D",109,"Яркость лампы 6","8, 0",{"$nulls":14},5,"Мигать лампой (горит 12.5% времени)"]
["0x6E",110,"Яркость лампы 7","6, 0"]
["0x6F",111,{"$nulls":11},"Команды"]
["0x70",112,null,null,"Показания АЦП Т°канала 1, 100Ω",700,"Показания АЦП Т°канала 1, 300 μА",1900,"Показания АЦП Т°канала 1, 300 μА",1900,{"$nulls":3},"0x0001","Бит 0","Тест ламп"]
["0x71",113,null,null,"Показания АЦП Т°канала 1, 150Ω",2500,"Показания АЦП Т°канала 1, 400 μА",2500,"Показания АЦП Т°канала 1, 400 μА",2500,{"$nulls":3},"0x0002","Бит 1","Настройки по умолчанию"]
["0x72",114,{"$nulls":4},"Показания АЦП Т°канала 2, 300 μА",1900,"Показания АЦП Т°канала 2, 300 μА",1900,{"$nulls":3},"0x0004","Бит 2","Сохранить настройки"]
["0x73",115,{"$nulls":4},"Показания АЦП Т°канала 2, 400 μА",2500,"Показания АЦП Т°канала 2, 400 μА",2500,{"$nulls":3},"0x0008","Бит 3","Загрузить сохраненные настройки"]
["0x74",116,{"$nulls":11},"0x0010","Бит 4","Калибровка термодатчиков"]
["0x75",117,{"$nulls":11},"0x0020","Бит 5","Вычислить коэффициенты термодатчиков"]
["0x76",118,{"$nulls":11},"0x0040","Бит 6","Секретный бит (все датчики показывают норму)"]
["0x77",119,{"$nulls":11},"0x0080","Бит 7","Перезапустить посылки CAN"]
["0x78",120,"Количество циклов основн. посылок CAN",null,"Количество циклов основн. посылок CAN",null,"Количество циклов основн. посылок CAN",null,"Количество циклов основн. посылок CAN",null,"Количество циклов основн. посылок CAN",null,null,"0x0100","Бит 8","Передавать показания АЦП"]
["0x79",121,"Количество циклов дополн. посылок CAN",null,"Количество циклов дополн. посылок CAN",null,"Количество циклов дополн. посылок CAN",null,"Количество циклов дополн. посылок CAN",null,"Количество циклов дополн. посылок CAN",null,null,"0x0200","Бит 9"]
["0x7A",122,"Кол-во полных циклов основн. посылок CAN",null,"Кол-во полных циклов основн. посылок CAN",null,"Кол-во полных циклов основн. посылок CAN",null,"Кол-во полных циклов основн. посылок CAN",null,"Кол-во полных циклов основн. посылок CAN",null,null,"0x0400","Бит 10"]
["0x7B",123,"Кол-во полных циклов дополн. посылок CAN",null,"Кол-во полных циклов дополн. посылок CAN",null,"Кол-во полных циклов дополн. посылок CAN",null,"Кол-во полных циклов дополн. посылок CAN",null,"Кол-во полных циклов дополн. посылок CAN",null,null,"0x0800","Бит 11"]
["0x7C",124,"Исполняемые команды",null,"Исполняемые команды",null,"Исполняемые команды",null,"Исполняемые команды",null,"Исполняемые команды",null,null,"0x1000","Бит 12"]
["0x7D",125,"Версия протокола",3,"Версия протокола",3,"Версия протокола",3,"Версия протокола",3,"Версия протокола",3,null,"0x2000","Бит 13"]
["0x7E",126,"Адрес RS485 устройства","1, 2","Адрес RS485 устройства",3,"Адрес RS485 устройства","5, 6","Адрес RS485 устройства","7, 8","Адрес RS485 устройства","9, 10",null,"0x4000","Бит 14"]
["0x7F",127,"Принятые команды",null,"Принятые команды",null,"Принятые команды",null,"Принятые команды",null,"Принятые команды",null,null,"0x8000","Бит 15","Перезагрузка RESET"]
[]
[]
[null,null,"(данные на зеленом фоне)",null," — Основная посылка CAN"]
[]
[]
[null,null,"(все остальные данные)",null," — Дополнительная посылка CAN"]

{"sheet":"Адреса устройств","index":1,"n_rows":11,"n_cols":10,"rows_kept":11,"merged":[[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,1,9],[7,2,7,5],[7,6,7,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"Устройство","Адрес RS485","Джампера","CAN адрес",null,"Адрес","Джампера","CAN адрес"]
[{"$nulls":4},"прием ← СУ","передача → СУ",null,null,"прием ← СУ","передача → СУ"]
[null,"Все устройства",16,null,"0x09F00000"]
[null,"Задатчик",1,null,"0x08000000","0x18000000"]
[null,"ВПУ",2,null,"0x08100000","0x18100000"]
[null,"БКСС ГД",3,null,"0x08200000","0x18200000"]
[null,null,"Силовой блок 1",{"$nulls":3},"Силовой блок 2"]
[null,"УКСС СИ",5,null,"0x08400000","0x18400000",6,null,"0x08500000","0x18500000"]
[null,"УКСС СВФ",7,null,"0x08600000","0x18600000",8,null,"0x08700000","0x18700000"]
[null,"УКСВЭП",9,null,"0x08800000","0x18800000",10,null,"0x08900000","0x18900000"]

{"sheet":"Структура посылки","index":2,"n_rows":31,"n_cols":39,"rows_kept":31,"merged":[[1,1,1,29],[1,31,1,38],[2,1,3,11],[2,12,2,29],[3,12,3,13],[3,14,3,29],[3,31,3,34],[3,35,3,38],[5,2,5,5],[5,6,5,9],[5,10,5,13],[5,14,5,29],[5,31,5,32],[5,33,5,34],[5,35,5,36],[5,37,5,38],[8,3,8,29],[9,3,9,29],[10,3,10,29],[12,1,12,2],[12,4,12,29],[13,1,13,2],[13,4,13,29],[14,1,14,2],[14,4,14,29],[16,1,16,3],[16,4,16,29],[17,1,17,3],[18,1,18,3],[18,4,18,29],[19,1,19,3],[19,4,19,29],[20,1,20,3],[20,4,20,29],[21,1,21,3],[21,4,21,29],[22,1,22,3],[22,4,22,29],[23,1,23,3],[23,4,23,29],[24,1,24,3],[24,4,24,29],[25,1,25,3],[25,4,25,29],[26,1,26,3],[26,4,26,29],[27,1,27,3],[28,1,28,3],[28,4,28,29],[30,1,30,3],[30,5,30,29]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"Заголовок",{"$nulls":29},"Посылка"]
[null,"STDMSGID",{"$nulls":10},"EXTMSGID"]
[{"$nulls":12},"H",null,"L",{"$nulls":16},"Loword",{"$nulls":3},"Hiword"]
[null,28,27,26,25,24,23,22,21,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0,null,"byte 0","byte 1","byte 2","byte 3","byte 4","byte 5","byte 6","byte 7"]
[null,"D","Type",{"$nulls":3},"Device",{"$nulls":3},"reserve",{"$nulls":3},"Address",{"$nulls":16},"Слово 1",null,"Слово 2",null,"Слово 3",null,"Слово 4"]
[{"$nulls":31},"(ст.)","(мл.)","(ст.)","(мл.)","(ст.)","(мл.)","(ст.)","(мл.)"]
[]
[null,"D",null,"направление:"]
[null,0,null,"СУ → Device"]
[null,1,null,"Device ← СУ"]
[]
[null,"Type",null,null,"Тип устройства:"]
[null,8,null,null,"Периферийные устройства"]
[null,9,null,null,"Периферийные устройства (доп.)"]
[]
[null,"Device",null,null,"Устройство (см. лист «Адреса устройств»):"]
[null,"Type 8"]
[null,0,null,null,"Задатчик оборотов"]
[null,1,null,null,"Выносной пульт управления ВПУ"]
[null,2,null,null,"БКСС гребного двигателя ГД"]
[null,4,null,null,"УКСС инвертора СИ силового блока СБ1"]
[null,5,null,null,"УКСС инвертора СИ силового блока СБ2"]
[null,6,null,null,"УКСС выходного фильтра СВФ силового блока СБ1"]
[null,7,null,null,"УКСС выходного фильтра СВФ силового блока СБ2"]
[null,8,null,null,"УКС вторичного электропитания ВЭП силового блока СБ1"]
[null,9,null,null,"УКС вторичного электропитания ВЭП силового блока СБ2"]
[null,"Type 9"]
[null,"F",null,null,"Широковещательная посылка для всех устройств"]
[]
[null,"Address",{"$nulls":3},"Адрес данных (см. лист «Структура данных»)"]