\doxysection{E\+:/.WORK/\+STM32/\+Diod\+\_\+\+Test/diode\+\_\+tester/\+Core/\+Modbus/\+Inc/modbus\+\_\+inputregs.h File Reference}
\hypertarget{modbus__inputregs_8h}{}\label{modbus__inputregs_8h}\index{E:/.WORK/STM32/Diod\_Test/diode\_tester/Core/Modbus/Inc/modbus\_inputregs.h@{E:/.WORK/STM32/Diod\_Test/diode\_tester/Core/Modbus/Inc/modbus\_inputregs.h}}


Работа с входными регистрами Modbus.  


{\ttfamily \#include "{}modbus\+\_\+core.\+h"{}}\newline
Include dependency graph for modbus\+\_\+inputregs.\+h\+:\nopagebreak
\begin{figure}[H]
\begin{center}
\leavevmode
\includegraphics[width=350pt]{modbus__inputregs_8h__incl}
\end{center}
\end{figure}
This graph shows which files directly or indirectly include this file\+:\nopagebreak
\begin{figure}[H]
\begin{center}
\leavevmode
\includegraphics[width=350pt]{modbus__inputregs_8h__dep__incl}
\end{center}
\end{figure}
\doxysubsubsection*{Functions}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
\mbox{\hyperlink{group___m_o_d_b_u_s___m_e_s_s_a_g_e___d_e_f_i_n_e_s_ga4ade64cb3fabf37f010c1e297489980c}{MB\+\_\+\+Exception\+Type\+Def}} \mbox{\hyperlink{group___m_o_d_b_u_s___d_a_t_a___a_c_c_e_s_s___f_u_n_c_t_i_o_n_s_gafb57a29488a549d1c585234945549f2e}{MB\+\_\+\+Input\+\_\+\+Write\+\_\+\+Global}} (uint16\+\_\+t Addr, uint16\+\_\+t Write\+Val)
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em Записать входной регистр по глобальному адресу. \end{DoxyCompactList}\item 
uint16\+\_\+t \mbox{\hyperlink{group___m_o_d_b_u_s___d_a_t_a___a_c_c_e_s_s___f_u_n_c_t_i_o_n_s_ga28d00cd1df2a46a7a9a6a1b1fce99826}{MB\+\_\+\+Input\+\_\+\+Read\+\_\+\+Global}} (uint16\+\_\+t Addr, \mbox{\hyperlink{group___m_o_d_b_u_s___m_e_s_s_a_g_e___d_e_f_i_n_e_s_ga4ade64cb3fabf37f010c1e297489980c}{MB\+\_\+\+Exception\+Type\+Def}} \texorpdfstring{$\ast$}{*}Exception)
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em Считать входной регистр по глобальному адресу. \end{DoxyCompactList}\item 
uint8\+\_\+t \mbox{\hyperlink{group___m_o_d_b_u_s___c_m_d___p_r_o_c_e_s_s___f_u_n_c_t_i_o_n_s_gad13d010f43c7ab08a85667b9e1906b7d}{MB\+\_\+\+Process\+\_\+\+Read\+\_\+\+Input\+\_\+\+Regs}} (\mbox{\hyperlink{struct_r_s___msg_type_def}{RS\+\_\+\+Msg\+Type\+Def}} \texorpdfstring{$\ast$}{*}modbus\+\_\+msg)
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em Обработать функцию Read Input Registers (04 -\/ 0x04). \end{DoxyCompactList}\end{DoxyCompactItemize}


\doxysubsection{Detailed Description}
Работа с входными регистрами Modbus. 



Definition in file \mbox{\hyperlink{modbus__inputregs_8h_source}{modbus\+\_\+inputregs.\+h}}.

